BLOGOSZOW SALE	PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
1
d.1	KNR 4-01
0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 dla otworów drzwiowych
2	szt.
szt.	2.000		
				RAZEM	2.000	
2
d.1	KNR 4-01
0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 dla otwo- rów okiennych
18.65	m2
m2	18.650		
				RAZEM	18.650	
3
d.1	KNR 4-01
0427-07	Analogia: Rozebranie szafy wnekowej drewnianej 5.12	m2
m2	5.120		
				RAZEM	5.120	
4
d.1	KNR 4-01
0349-02	Analogia: Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (spękanych)
0.17	m3
m3	0.170		
				RAZEM	0.170	
5
d.1	KNR 4-01
0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.26	m3
m3	0.260		
				RAZEM	0.260	
6
d.1	KNR 4-01
0346-06	Analogia: Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach z cegieł na zapra- wie cementowej dla belek żelbetowych
4	gniazd.
gniazd.	4.000		
				RAZEM	4.000	
7
d.1	KNNR-W 3
0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, fila- rach, pilastrach
30	m2
m2	30.000		
				RAZEM	30.000	
8
d.1	KNNR-W 3
0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płas- kich, belkach i schodach
10	m2
m2	10.000		
				RAZEM	10.000	
9
d.1	KNNR 3
0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
10	m2
m2	10.000		
				RAZEM	10.000	
10
d.1	KNR 4-04
1101-02	Transport gruzu i materiałów rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km
1.14	m3
m3	1.140		
				RAZEM	1.140	
11
d.1	KNR 4-04
1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9
1.14	m3
m3	1.140		
				RAZEM	1.140	
2		ROBOTY REMONTOWE	
12
d.2	KNR 4-01
0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. oraz zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.4+5.12	m2
m2	5.520		
				RAZEM	5.520	
13
d.2	KNR-W 2-02
1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 (współczynnik dla okien max. U=1,1 W/m2*K) (pomiar dokonać po wykonaniu demontażu istniejacych okien)
18.65	m2
m2	18.650		
				RAZEM	18.650	
14
d.2	KNR-W 2-02
0147-01	Nadproża prefabrykowane (6szt) 9.00	m
m	9.000		
				RAZEM	9.000	
15
d.2	KNNR-W 3
0603-02	Analogia: Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomiesz- czeniach remontowanych na ścianach z osiatkowaniem
30	m2
m2	30.000		
				RAZEM	30.000	
16
d.2	KNNR-W 3
0603-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach re- montowanych na stropach i podciągach z osiatkowaniem
10	m2
m2	10.000		
				RAZEM	10.000	

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 21691 Użytkownik: WŁODZIMIERZ RAK

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 21691 Użytkownik: WŁODZIMIERZ RAK

BLOGOSZOW SALE	PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
17 d.2	KNNR-W 3
1002-06	Analogia: Zeskrobanie i zmycie starej farby z lamperii i pozostałych ścian 65.81+4.76+66.29+4.76	m2
m2	141.620		
				RAZEM	141.620	
18
d.2	KNR 0-25
0402-02	Analogia: Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych lamperii 31.08+1.94+30.58+1.92	m2
m2	65.520		
				RAZEM	65.520	
19
d.2	KNR-W 7-12
0301-02	Analogia: Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych lamperii
31.08+1.94+30.58+1.92	m2
m2	65.520		
				RAZEM	65.520	
20
d.2	KNNR-W 3
1002-06	Analogia: Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów 36.32+36.33	m2
m2	72.650		
				RAZEM	72.650	
21
d.2	KNR-W 4-01
1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - ściana i sufit 63.39+6.44+63.87+6.44+36.32+36.33	m2
m2	212.790		
				RAZEM	212.790	
22
d.2	KNNR 2
0701-02	Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły 5.12	m2
m2	5.120		
				RAZEM	5.120	
23
d.2	KNNR 2
0701-08	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych 5.12	m2
m2	5.120		
				RAZEM	5.120	
24
d.2	KNR 4-01
0812-02	Analogia: Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 30x10 cm
20	m
m	20.000		
				RAZEM	20.000	
25
d.2	KNR 2-17
0137-01	Analogia: Kratki wentylacyjne do przewodów wentylacyjnych 2	szt.
szt.	2.000		
				RAZEM	2.000	
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
26
d.3	KNR-W 2-02
1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe (alternatywa metalowe ) (6 sztuk) pod skrzydła drzwiowe 90 (2 szt)
4.2	m2
m2	4.200		
				RAZEM	4.200	
27
d.3	KNNR 2
1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych lub przeszklonych częś- ciowo fabrycznie wykończonych 90 (2 szt)
3.69	m2
m2	3.690		
				RAZEM	3.690	
28
d.3	KNR 4-01
0713-02	Przecieranie istniejacych tynków wewnętrznych na stropach 36.32+36.33	m2
m2	72.650		
				RAZEM	72.650	
29
d.3	KNR 4-01
0713-01	Przecieranie istniejacych tynków wewnętrznych na ścianach 63.39+6.44+63.87+6.44	m2
m2	140.140		
				RAZEM	140.140	
30
d.3	NNRNKB
202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 140.14	m2
m2	140.140		
				RAZEM	140.140	
31
d.3	KNNR 2
0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
63.39+6.44+63.87+6.44+36.32+36.33	m2
m2	212.790		
				RAZEM	212.790	
32
d.3	NNRNKB
202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe i poziome 212.79	m2
m2	212.790		
				RAZEM	212.790	
33
d.3	KNR 2-02
1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wew- nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany i sufit)
212.79	m2
m2	212.790		
				RAZEM	212.790	

- 3 -
BLOGOSZOW SALE	PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
34
d.3	KNR 2-02
1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie
212.79	m2
m2	212.790		
				RAZEM	212.790	
35
d.3	KNR-W 2-02
1516-06	Analogia: Oczyszczenie, odtłuszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych
6.36	m
m	6.360		
				RAZEM	6.360	
36
d.3	KNR-W 2-02
1516-05	Analogia: Oczyszczenie, odtłuszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową instalacji rurowych rurowych c.o.
42	m
m	42.000		
				RAZEM	42.000	
4		ROBOTY ELEKTRYCZNE	
37
d.4	KNNR 5
1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 200	m
m	200.000		
				RAZEM	200.000	
38
d.4	KNNR 5
0204-02	Przewody wtynkowe YDYp (żo) 3x1,5 mm2 75	m
m	75.000		
				RAZEM	75.000	
39
d.4	KNNR 5
0204-02	Przewody wtynkowe YDYp (żo) 3x2,5 mm2 125	m
m	125.000		
				RAZEM	125.000	
40 d.4	KNNR 5
0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręce- nie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
16	szt.
szt.	16.000		
				RAZEM	16.000	
41
d.4	KNNR 5
0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewo- dów o przekroju do 2.5 mm2
16	szt.
szt.	16.000		
				RAZEM	16.000	
42 d.4	KNNR 5
0307-01	Łączniki uniwersalne pojedyńcze i podwójne 4	szt.
szt.	4.000		
				RAZEM	4.000	
43 d.4	KNNR 5
0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe przykrę- cane pojedyńcze i podwójne
12	szt.
szt.	12.000		
				RAZEM	12.000	
44 d.4	KNNR 5
0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane lub zawieszane ledowe (dostosowane żródłem światła do przeznaczenia pomieszczeń)
8+1	kpl.
kpl.	9.000		
				RAZEM	9.000	
45 d.4	KNNR 5
0405-01	Analogia: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie wraz z montażem zabezpieczeń dla wykonanych obwodów elektrycznych
1	kpl
kpl	1.000		
				RAZEM	1.000	
46 d.4	KNNR 5
1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
2	pomiar
pomiar	2.000		
				RAZEM	2.000	

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 21691 Użytkownik: WŁODZIMIERZ RAK

-4