KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi Błogoszów - Lipno

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SST** | **Opis robót** | **jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość****netto** |
|  |  | **I. Roboty przygotowawcze.**  |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe trasy w terenie równinnym | km | 1,700 |  |  |
|  |  | **II. Poszerzenie.**  |  |  |  |  |
| 2. | D-01.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta poszerzenia, po stronie prawej, szerokości 0,50 cm i głębokości kopania 25 cm, z odwozem urobku na dl. do 1 km na odkład, grunt kat. III  | m3 | 212 |  |  |
| 3. | D-04.04.02 | Podbudowa na poszerzeniu z kruszywa łamanego, grubości 25 cm  | m2 | 850 |  |  |
|  |  | **III. Nawierzchnia.**  |  |  |  |  |
| 4. | D-04.08.01 | Mechaniczne wykonanie warstwy profilowej z masy bitumicznej, dla ruchu KR-1, w ilości 75 kg/m2  | t | 574 |  |  |
| 5. | D-05.03.05 | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, dla ruchu KR-1, grubości 4 cm.  | m2 | 7 650 |  |  |
|  |  | **IV. Pobocza.**  |  |  |  |  |
| 6. | D-06.03.02 | Mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy, z odwozem urobku na odkład, na odległość 1 km, grunt kat. III, grubość ścinki średnio 10 cm   | m3 | 170 |  |  |

 razem koszt robót netto …………………….….

 podatek VAT 23% …………….………….

 razem koszt robót brutto ..……………….…….

słownie: ……………………………………………………….………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………………………………….

 ………………………………………..

 /podpis oferenta/